# Транспортно обезопасяване (вж. фиг D)

Транспортно обезопасяване (25) улеснява пренасянето на електроинстру‌мента до различни работни площадки.

## Освобождаване на електроинструмента (работна позиция)

- Натиснете малко надолу рамото на електроинструмента, като го захванете за ръкохватката (4), за да освободите приспособлението за застопоряване при транспортиране (25).
- Издърпайте бутона за застопоряване при транспортиране (25) докрай навън.
- Повдигнете бавно нагоре рамото на електроинструмента.

## Блокиране на електроинструмента (позиция за транспортиране)

- За застопоряване на масата на циркуляра (10) затегнете ръкохватката (11).
- Наклонете рамото на електроинструмента надолу, като го захванете за ръкохватката (4), докато ръкохватката за осигуряване при транспортиране (25) може да бъде вкарана докрай навътре.

С това рамото на електроинструмента е захванато сигурно в позиция за транспортиране.