# Lavorazione di listelli profilati

I listelli profilati possono essere lavorati in due modi diversi:

posizionamento del pezzo in lavorazione | battiscopa | cornice da soffitto
--- | --- | ---
poggiato contro la guida di battuta |  |
in posizione orizzontale sul banco sega |  |

Dopo aver regolato l’angolo obliquo (orizzontale e/o verticale) eseguire sempre un taglio di prova su di un pezzo di legno di scarto.