# إرشادات العمل

##

يشير شعاع الليزر إلى مسار خط قطع نصل المنشار. يسمح لك ذلك بتركيز قطعة الشغل بدقة من أجل نشرها دون أن تفتح غطاء الوقاية المتأرجح.

- للقيام بذلك، شغل شعاع الليزر باستخدام المفتاح (20).
- قم بتوجيه العلامة إلى قطعة الشغل من الحافة اليمنی لخط الليزر.

ملحوظة: تأكد قبل النشر من أن خط القطع ما زال معروضًا بالشكل الصحيح. قد يزاح شعاع الليزر مثلا من خلال الاهتزازات بسبب الاستخدام المكثف.

##

أقصی مقاس لقطع الشغل:

زاوية الشطب الأفقية | زاوية الشطب العمودية | الارتفاع x العرض (مم)
--- | --- | ---
|  | عند الارتفاع الأقصى | عند العرض الأقصی
0° | 0° | 90 x ‏90‏ | 65 x ‏130‏
0° | 45° | 60 x ‏93‏ | 45 x ‏130‏
45° (يسارًا/يمينًا) | 0° | 90 x ‏63‏ | 65 x ‏91
45° (يسارًا) | 45° | 55 x ‏70‏ | 35 x ‏91‏
45° (يمينًا) | 45° | 55 x ‏70‏ | 45 x ‏91‏

الحد الأدنى لمقاسات قطع الشغل (= جميع قطع الشغل التي يمكن تثبيتها بإحكام مع الملزمة الموردة (15) إلى يسار أو يمين شفرة المنشار): 130 x‏ 50 مم (الطول x العرض)

الحد الأقصى لعمق القطع (0°/0°): 90 مم

##

لسهولة نشر قطع العمل الطويلة بشكل متساوٍ، يمكنك استخدام المصادم الطولي (35).

- قم بفك لولب الزنق (33) وحرك المصادم الطولي (35) الموجود في سكة التوجيه (32) على طول قطعة الشغل المرغوب.
- أحكم ربط لولب الزنق (33) مجددًا.

قطع الشغل الطويلة:

- قم بحل اللولب المجنح (34) اسحب سكة التوجيه (32) إلى الخارج حتى النهاية.
- أعد شد اللولب المجنح بإحكام (34).
- اضبط المصادم الطولي (35) على طول قطعة الشغل المرغوبة.

النشر دون مصادم طولي:

- قم بحل لولب الزنق (33) وحرك المصادم الطولي (35) الموجود على سكة التوجيه (32) إلى الخارج تمامًا.
- أدر المصادم الطولي بزاوية 90° بحيث يتحاذى مع سكة المصادمة (8).
- أحكم ربط لولب الزنق (33) مجددًا.

##

يجب أن يتم تأمين قطع الشغل المنحنية أو المدورة ضد الانزلاق بشكل خاص عند النشر. لا يجوز أن يتشكل أي شق عند خط القص بين قطعة الشغل وسكة المصادمة ومنضدة النشر.

يجب أن يتم تصنيع حوامل خاصة عند الضرورة.

##

يمكن أن تتآكل صفيحة التلقيم (36) بعد الاستخدام المطول للعدة الكهربائية.

استبدل صفيحة التلقيم التالفة.

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- قم بفك اللوالب (46) باستخدام مفك البراغي المتصالب المورد، وأخرج صفيحة التلقيم القديمة (36).
- قم بتركيب صفيحة التلقيم الجديدة، وأحكم ربط اللوالب (46) مرة أخرى.