# Verifique e realize os ajustes básicos

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta elétrica, para assegurar cortes precisos.
Para tal são necessárias experiência e ferramentas especiais.

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch executa este trabalho de forma rápida e fiável.

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de transporte.
- Rode a mesa de serrar (10) até ao entalhe (45) para 0°. A alavanca (12) tem de engatar percetivelmente no entalhe.
- Desdobre o carril limitador articulado (16).

### Verificar (ver figura P1)

- Coloque o esquadro (48) com o ângulo de 90° à face com o disco de serra (39) entre o carril limitador (8) e o disco de serra sobre a mesa de serra (10).

O lado do esquadro tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o carril limitador.

### Ajustar (ver figura P2)

- Solte os parafusos de sextavado interior (49) com a chave sextavada interior (28) fornecida.
- Rode o carril limitador (8) até o esquadro ficar à face em todo o comprimento.
- Reaperte os parafusos.

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de transporte.
- Rode a mesa de serrar (10) até ao entalhe (45) para 0°. A alavanca (12) tem de engatar percetivelmente no entalhe.

### Verificar (ver figura Q1)

- Coloque o esquadro (48) com o ângulo de 90° à face com o disco de serra (39) entre a mesa de serra (10) e o disco de serra sobre a mesa de serra (10).

O lado do esquadro tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra (39).

### Ajustar (ver figura Q2)

- Solte o parafuso de aperto (24).
- Solte a contraporca do parafuso batente (50) com uma chave anular ou uma chave de bocas convencional.
- Enroscar ou desenroscar o parafuso batente, até que o lado do esquadro fique alinhado no comprimento completo com a lâmina de serra.
- Reaperte o parafuso de aperto (24).
- De seguida, volte a apertar a contraporca do parafuso batente (50).

Se, após o ajuste, o indicador de ângulo (30) não estiver em linha com a marca de 0° da escala (31), solte o parafuso (52) com uma chave de fenda em cruz convencional e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°. (ver figura S)

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Rode a mesa de serrar (10) até ao entalhe (45) para 0°. A alavanca (12) tem de engatar percetivelmente no entalhe.
- Solte o parafuso de aperto (24) e rode o braço da ferramenta no punho (4) completamente para a esquerda (45°).

### Verificar (ver figura R1)

- Coloque o esquadro (48) com o ângulo de 45° à face com o disco de serra (39) entre a mesa de serra (10) e o disco de serra sobre a mesa de serra (10).

O lado do esquadro tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra (39).

### Ajustar (ver figura R2)

- Solte a contraporca do parafuso batente (51) com uma chave anular ou uma chave de bocas convencional.
- Enroscar ou desenroscar o parafuso batente, até que o lado do esquadro fique alinhado no comprimento completo com a lâmina de serra.
- Reaperte o parafuso de aperto (24).
- De seguida, volte a apertar a contraporca do parafuso batente (51).

Se, após o ajuste, o indicador de ângulo (30) não estiver em linha com a marca de 45° da escala (31), verifique primeiro novamente o ajuste de 0° para o ângulo de meia-esquadria vertical e o indicador de ângulo. De seguida, repetir o ajuste do ângulo de meia-esquadria vertical de 45°.

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Solte o parafuso de aperto (24).
- Ajuste um ângulo de meia-esquadria vertical de 0° com o braço da ferramenta.
- Reaperte o parafuso de aperto (24).

### Verificar

O indicador de ângulo (30) tem de estar alinhado numa linha com a marca de 0° na escala (31).

### Ajustar

- Desaperte o parafuso (52) com a chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.
- Reaperte o parafuso.

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Rode a mesa de serrar (10) até ao entalhe (45) para 0°. A alavanca (12) tem de engatar percetivelmente no entalhe.

### Verificar

O indicador de ângulo (13) tem de estar alinhado com a marca de 0° na escala (14).

### Ajustar

- Desaperte o parafuso (53) com a chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.
- Reaperte o parafuso.