# Ingebruikname

- Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

## Inschakelen (zie afbeelding J)

- Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap schuift u eerst de inschakelblokkering (5) naar het midden en drukt u vervolgens op de aan/uit-schakelaar (19) en houdt u deze ingedrukt.

Aanwijzing: Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schakelaar (19) niet vergrendeld worden, maar moet tijdens het gebruik voortdurend ingedrukt blijven.

## Uitschakelen

- Voor het uitschakelen laat u de aan/uit-schakelaar (19) los.