# Taglio

##

- Prima di eseguire il taglio, stringere sempre saldamente il pomello di fissaggio (11) e la vite di serraggio (24) . In caso contrario la lama può assumere angolature involontarie nel pezzo in lavorazione.

- Prima di ogni operazione di taglio ci si deve accertare che in nessuna occasione la lama potrà arrivare a toccare né la guida di battuta, né i morsetti a vite e neppure altre parti dell’utensile. Rimuovere battute ausiliarie eventualmente montate oppure adattarle in modo conforme.

Proteggere la lama da qualsiasi tipo di urti. Non sottoporre in alcun caso la lama a pressione laterale.

Tagliare solo i materiali ammessi riportati nella sezione Uso conforme alle norme.

Non lavorare in alcun caso pezzi in lavorazione deformati. Il pezzo in lavorazione deve avere sempre un bordo diritto che permetta di poggiarvi la guida di battuta.

Pezzi in lavorazione lunghi e pesanti devono essere supportati oppure appoggiati all’estremità libera.

Accertarsi che la cuffia di protezione oscillante funzioni correttamente e che si possa muovere liberamente. Conducendo il braccio dell’utensile verso il basso, la cuffia di protezione oscillante dovrà aprirsi. Conducendo il braccio dell’utensile verso l’alto, la cuffia di protezione oscillante dovrà richiudersi sopra la lama e bloccarsi nella posizione più in alto del braccio dell’utensile.

##

- Non posizionarsi in linea con la lama di fronte all’elettroutensile, ma sempre di lato rispetto alla lama. In questo modo il corpo è protetto da un possibile contraccolpo.

- Non avvicinare in alcun caso le mani, le dita o le braccia alla lama in rotazione.
- Non incrociare le mani davanti al braccio dell’utensile.

##

- Serrare il pezzo in lavorazione in base alle dimensioni.
- Regolare l’angolo obliquo orizzontale e/o verticale desiderato.
  Per praticare tagli obliqui orizzontali verso destra estrarre per intero la guida longitudinale (35) oppure rimuoverla completamente.
- Accendere l’elettroutensile.
- Tramite l’impugnatura (4) abbassare lentamente il braccio dell’utensile.
- Tagliare completamente il pezzo in lavorazione, avanzando in maniera uniforme.
- Spegnere l’elettroutensile e aspettare che la lama (39) si sia completamente arrestata.
- Spostare lentamente verso l’alto il braccio dell’utensile.