# Sciage

##

- Veillez à toujours bien serrer la poignée de blocage (11) et la vis de serrage (24) avant le sciage. La lame de scie risque sinon de rester coincée dans la pièce.

- Quel que soit le type de coupe à effectuer, assurez-vous d’abord que la lame de scie ne peut en aucun cas toucher la butée réglable, les serre-joints ou d’autres pièces de l’outil électroportatif. Enlevez si nécessaire les butées auxiliaires qui gênent ou modifiez leur position.

Protégez la lame de scie contre les chocs et les coups. N’exposez pas la lame de scie à une pression latérale.

Ne sciez que les matériaux pour lesquels la scie est conçue (voir la section Utilisation conforme).

Ne travaillez pas des pièces déformées. Le côté de la pièce qui va être appliqué contre la butée réglable doit toujours être droit.

Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

Assurez-vous que le capot de protection à mouvement pendulaire fonctionne correctement et qu’il puisse bouger librement. Quand le bras d’outil est déplacé vers le bas, le capot de protection à mouvement pendulaire doit s’ouvrir. Quand le bras de l’outil est guidé vers le haut, le capot de protection à mouvement pendulaire doit se refermer au-dessus de la lame et se bloquer dans la position supérieure du bras de l’outil.

##

- Ne vous placez jamais devant l’outil électroportatif dans le prolongement de la lame mais toujours de côté. Vous ne risquez ainsi pas d’être blessé en cas de rebond intempestif.

- Maintenez les mains, doigts ou bras éloignés de la lame de scie en rotation.
- Ne croisez pas vos bras devant le bras d’outil.

##

- Serrez la pièce comme l’exigent ses dimensions.
- Ajustez l’angle d’onglet et/ou l’angle d’inclinaison souhaité(s).
  Pour effectuer des coupes d’onglets horizontales vers la droite, vous devez tirer la butée longitudinale (35) à fond vers l’extérieur ou la retirer complètement.
- Mettez l’outil électroportatif en marche.
- À l’aide de la poignée (4), déplacez lentement le bras d’outil vers le bas.
- Sciez la pièce avec une avance régulière.
- Arrêtez l’outil électroportatif et attendez l’arrêt complet de la lame de scie (39).
- Déplacez le bras d’outil lentement vers le haut.