# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici električnog alata.

## Uključivanje (videti sliku J)

- Za uključivanje električnog alata prvo pomerite blokadu uključivanja (5) na sredinu, a zatim pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (19) i držite ga pritisnutim.

Napomena: Iz bezbednosnih razloga, prekidač za uključivanje/isključivanje (19) se ne može blokirati, nego mora stalno da bude pritisnut tokom rada.

## Isključivanje

- Za isključivanje otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (19).