# Saeketta vahetamine (vt jn C1−C3)

- Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.

- Saeketta paigaldamisel kandke kaitsekindaid. Saeketta puudutamisel on vigastumisoht.

Kasutage ainult saekettaid, mille maksimaalne lubatud kiirus on suurem teie elektrilise tööriista tühikäigu-pöörlemiskiirusest.

Kasutage ainult saekettaid, mis vastavad selles kasutusjuhendis esitatud andmetele ja mis on kontrollitud ning tähistatud vastavalt standardile EN 847-1.

Kasutage ainult selle elektrilise tööriista tootja poolt soovitatud saekettaid, mis sobivad materjalile, mida soovite töödelda. See hoiab ära saehammaste ülekuumenemise saagimisel.

## Saeketta eemaldamine

- Viige elektritööriist tööasendisse.
- Pöörake pendelkettakaitse (7) tahapoole ja hoidke seda selles asendis.
- Keerake sisekuuskantkruvi (37) sisekuuskantvõtmega (8 mm) ja vajutage samal ajal spindlilukustusele (27), kuni see lukustub.
- Hoidke spindlilukustust (27) surutult all ja keerake sisekuuskantkruvi (37) päripäeva välja (vasakkeere!).
- Võtke kinnitusäärik (38) ära.
- Eemaldage saeketas (39).
- Juhtige pendel-kaitsekate aeglaselt uuesti alla.

## Saeketta paigaldamine

- Paigaldamisel veenduge, et hammaste lõikesuund (saekettal oleva noole suund) ühtib kaitsekattel oleva noole suunaga!

Vajaduse korral puhastage enne paigaldamist kõik paigaldatavad detailid.

- Pöörake pendel-kaitsekate (7) taha ja hoidke selles asendis.
- Asetage uus saeketas seesmisele kinnitusäärikule (40).

- Asetage kohale kinnitusäärik (38) ja sisekuuskantkruvi (37). Vajutage spindlilukustusele (27), kuni see fikseerub, ja keerake sisekuuskantkruvi vastupäeva kinni.
- Juhtige pendel-kaitsekate aeglaselt uuesti alla.