# Preparação de trabalho

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta elétrica, para assegurar cortes precisos.
Para tal são necessárias experiência e ferramentas especiais.

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch executa este trabalho de forma rápida e fiável.

##

Apoiar ou escorar as extremidades de peças compridas e pesadas.

O sistema de encaixe flexível dos apoios para as peças (9) permite uma ampla gama de variantes de prolongamento.

- Consoante a necessidade, insira o apoio para as peças (9) nos encaixes na ferramenta elétrica ou nos encaixes do segundo apoio para as peças.

- Nunca transporte a ferramenta elétrica pelos apoios para as peças.
  Ao transportar a ferramenta elétrica utilize apenas os dispositivos de transporte.

##

Ao serrar ângulos de meia-esquadria verticais tem de desdobrar o carril limitador articulado (16) para fora.

- Desdobre o carril limitador articulado (16) para fora.

Depois de serrar ângulos de meia-esquadria verticais dobre o carril limitador articulado (16) para dentro.

##

A peça a ser trabalhada deverá ser sempre firmemente fixa, para assegurar uma segurança ideal de trabalho.
Não trabalhar em peças que sejam demasiadamente pequenas para serem fixas.

### Fixação vertical

- Pressione a peça firmemente contra os carris limitadores (8) e (16).
- Insira o grampo fornecido (15) num dos furos (21) previstos para o efeito.
- Solte o parafuso de orelhas (41) e adapte o grampo à peça a ser trabalhada. Reaperte o parafuso de orelhas.
- Aperte o tirante roscado (42) fixando assim a peça a ser trabalhada.

### Fixação horizontal

- Desaperte o parafuso de orelhas (43) e desmonte o grampo.
- Insira o grampo «reduzido» (15) com o pino (44) num dos furos previstos para o efeito.
- Pressione bem a peça sobre a mesa de serra (10).
- Aperte o tirante roscado (42) fixando assim a peça a ser trabalhada.

### Soltar a peça a ser trabalhada

- Para soltar o grampo, rode a haste roscada (42) para a esquerda.