# Punere în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice.

## Conectarea (consultă imaginea J)

- Pentru conectarea sculei electrice, împinge mai întâi piedica de pornire (5) spre mijloc, iar apoi apasă comutatorul de pornire/oprire (19) şi menţine-l apăsat.

Observaţie: Din considerente privind siguranţa, întrerupătorul pornit/oprit (19) nu poate fi blocat, ci trebuie apăsat neîntrerupt, în timpul funcţionării ferăstrăului.

## Oprire

- Pentru oprire, eliberaţi întrerupătorul pornit/oprit (19).