# Điều Chỉnh Góc Xiên Nằm Thẳng Đứng

Có thể điều chỉnh góc vát dọc trong phạm vi từ 45 (phía bên trái) đến 0 (phía bên phải).

Để điều chỉnh nhanh và chính xác các góc xiên đứng thường xuyên được sử dụng, các vị trí cố định cho góc được thiết kế ở các mức 0°, và 45°.

## Điều chỉnh góc vát dọc bất kỳ (xem Hình I)

- Hãy nhả vít kẹp (24).
- Xoay tay máy bằng tay nắm (4) sang phải cho đến khi chỉ báo góc (30) chỉ rõ góc vát dọc mong muốn.
- Giữ tay máy ở nguyên vị trí này và siết chặt vít kẹp (24) lại như trước.