# Symboles

## Europe

Les symboles suivants peuvent être importants pour l’utilisation de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L’interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électroportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification
| Rayonnement laser Ne regardez jamais directement dans le faisceau laser Laser de classe 2
| N’approchez en aucun cas les mains de la zone de sciage pendant le fonctionnement de l’outil électroportatif. Il y a risque de blessure grave en cas de contact avec la lame de scie.
| Portez un masque à poussière.
| Portez toujours des lunettes de protection.
| Portez une protection auditive. L’exposition aux bruits peut provoquer une perte de l’audition.
| Zone dangereuse ! Gardez si possible les mains, doigts ou bras éloignés de cette zone.
| Respectez les dimensions prescrites de la lame de scie. Le diamètre de l’alésage central doit correspondre exactement à celui de la broche (pas de jeu). Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser des bagues de réduction, veillez à ce que les dimensions de la bague de réduction soient adaptées à l’épaisseur du corps de lame, au diamètre de l’alésage de la lame et au diamètre de la broche de l’outil. Utilisez dans la mesure du possible les bagues de réduction fournies avec la lame. Le diamètre de lame doit correspondre à l’indication du pictogramme.
| Pour la réalisation de coupes biaises, il convient de tirer la butée rabattable vers l’extérieur.

Les symboles suivants peuvent être importants pour l’utilisation de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L’interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électroportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification
| Rayonnement laser Ne pas regarder dans l'axe du faisceau Appareil à laser de classe 2 destiné au grand public EN 50689:2021
| N’approchez en aucun cas les mains de la zone de sciage pendant le fonctionnement de l’outil électroportatif. Il y a risque de blessure grave en cas de contact avec la lame de scie.
| Portez un masque à poussière.
| Portez toujours des lunettes de protection.
| Portez une protection auditive. L’exposition aux bruits peut provoquer une perte de l’audition.
| Zone dangereuse ! Gardez si possible les mains, doigts ou bras éloignés de cette zone.
| Respectez les dimensions prescrites de la lame de scie. Le diamètre de l’alésage central doit correspondre exactement à celui de la broche (pas de jeu). Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser des bagues de réduction, veillez à ce que les dimensions de la bague de réduction soient adaptées à l’épaisseur du corps de lame, au diamètre de l’alésage de la lame et au diamètre de la broche de l’outil. Utilisez dans la mesure du possible les bagues de réduction fournies avec la lame. Le diamètre de lame doit correspondre à l’indication du pictogramme.
| Pour la réalisation de coupes biaises, il convient de tirer la butée rabattable vers l’extérieur.

## Asie/Afrique