# Ibrugtagning

- Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.

## Tænding (se billede J)

- For at tænde el-værktøjet skal du først skubbe kontaktspærren (5) frem til midten og derefter trykke tænd/sluk-knappen (19) ind og holde den inde.

Bemærk: Af sikkerhedsgrunde kan tænd/sluk-knappen (19) ikke fastlåses, men skal trykkes ned og holdes nede, så længe saven er i drift.

## Sluk

- Når du vil slukke, skal du slippe tænd/sluk-knappen (19).