# Accessoires fournis

Référez-vous pour cela à la représentation du contenu, dans les pages graphiques qui se trouvent au début de la notice d’utilisation.

Avant la première mise en service de l'outil électroportatif, vérifiez qu'il ne manque aucune des pièces indiquées ci-dessous :

- Scie à onglets radiale avec lame montée
  Remarque : Bosch vend aussi les outils électroportatifs sans lame de scie. Il est indiqué sur l’emballage si une lame de scie est fournie ou non avec l’outil électroportatif.
- Seulement en l’absence de lame de scie : flasque de serrage (38) et flasque de serrage intérieur (40)
- Serre-joint (15)
- Clé 6 pans mâle (28)
- Butée longitudinale (35)
- Sac à poussière (1)
- Appui de pièce (9) (2x)

Remarque : Assurez-vous que l'outil électroportatif n'est pas endommagé.
Avant d'utiliser l'outil électroportatif, assurez-vous que les dispositifs de protection ou pièces légèrement endommagées peuvent bien remplir leur fonction. Contrôlez si les pièces mobiles fonctionnent correctement sans coincer et assurez-vous qu'aucune pièce n'est endommagée. Pour garantir un fonctionnement correct, toutes les pièces doivent être correctement montées et en parfait état.
Faites réparer ou remplacer les dispositifs de protection et pièces endommagés dans un centre de service après-vente agréé.