# Вказівки щодо роботи

##

Промінь лазера позначає лінію розпилювання пиляльного полотна. Завдяки цьому заготовку можна точно розташовувати для розпилювання, при цьому не потрібно відкривати маятниковий захисний кожух.

- Увімкніть лазер за допомогою вимикача (20).
- Вирівняйте вашу позначку на оброблювальній деталі по правому краю лазерної лінії.

Вказівка: перед початком розпилювання перевірте, чи правильно відображається лінія розпилювання. Лазерний промінь може при інтенсивному використанні зсунутися, наприклад, через дію вібрації.

##

Максимальні заготовки:

Горизонтальний кут розпилювання | Вертикальний кут розпилювання | Висота x ширина [мм]
--- | --- | ---
|  | при висоті макс. | при ширині макс.
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (ліворуч/праворуч) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (ліворуч) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (праворуч) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Мінімальні заготовки (= всі заготовки, які можна затискати ліворуч та праворуч від пиляльного полотна за допомогою доданої струбцини (15)): 130 x 50 мм (довжина x ширина)

Макс. глибина пропилювання (0°/0°): 90 мм

##

Для простого розпилювання заготовок однакової довжини можна використовувати поздовжній упор (35).

- Послабте затискний гвинт (33) і перемістіть поздовжній упор (35) в напрямній шині (32) на потрібну довжину заготовки.
- Знову міцно затягніть затискний гвинт (33).

Довші заготовки:

- Відпустіть гвинт-баранчик (34) і потягніть напрямну шину (32) до упору назовні.
- Знову міцно затягніть гвинт-баранчик (34).
- Встановіть поздовжній упор (35) на бажану довжину заготовки.

Пиляння без поздовжнього упора:

- Послабте затискний гвинт (33) і перемістіть поздовжній упор (35) в напрямній шині (32) повністю назовні.
- Поверніть поздовжній упор на 90°, щоб він був врівень із пересувною упорною планкою (8).
- Знову міцно затягніть затискний гвинт (33).

##

Щоб розпилювати вигнутий або круглий матеріал, треба особливим чином зафіксувати його, щоб він не совався. На лінії розпилювання не повинно бути щілин між оброблюваним матеріалом, упорною планкою і столом.

За необхідністю виготуйте спеціальне кріплення.

##

За умов довготривалої експлуатації електроінструмента вставний щиток (36) може зноситися.

У разі пошкодження замініть щиток.

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Викрутіть гвинти (46) за допомогою стандартної хрестоподібної викрутки і вийміть старий вставний щиток (36).
- Встроміть новий вставний щиток і знову міцно закрутіть гвинти (46).