# Temel ayarların kontrolü ve ayarlanması

Hassas kesme işleminin güvenceye alınabilmesi için yoğun kullanımdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarını kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarları yeniden yapmalısınız.
Bunun için deneyime ve özel aletlere ihtiyacınız vardır.

Bosch Müşteri Servisi bu işlemi hızlı ve güvenilir biçimde yapar.

##

- Elektrikli el aletini taşıma konumuna getirin.
- Testere tezgahını (10) çentiğe kadar (45) 0° için çevirin. Kol (12) çentiğe hissedilir biçimde oturmalıdır.
- Katlanabilir dayama rayını (16) dışa doğru katlayın.

### Kontrol etme (bkz. Resim P1)

- 90° açılı üçgeni (48) testere bıçağı (39) ile aynı hizada olacak şekilde testere tezgahı (8) ve testere bıçağı arasına testere tezgahı (10) üzerine yerleştirin.

Açılı üçgenin kolu dayama rayı ile aynı hizada olmalıdır.

### Ayarlama (bkz. resim P2)

- Bütün iç altıgen vidaları (49) aletle birlikte teslim edilen iç altıgen anahtarla (28) gevşetin.
- Dayama rayını (8) açılı üçgen bütün uzunluğu boyunca hizaya gelecek biçimde çevirin.
- Vidaları tekrar sıkın.

##

- Elektrikli el aletini taşıma konumuna getirin.
- Kesme masasını (10) oluğa (45) kadar 0° için çevirin. Kol (12) hissedilir biçimde oluğu kavramalıdır.

### Kontrol (bkz. resim Q1)

- 90° açılı üçgeni (48) testere bıçağı (39) ile aynı hizada olacak şekilde testere tezgahı (10) ve testere bıçağı arasına testere tezgahı (10) üzerine yerleştirin.

Açılı üçgenin kolu testere bıçağı (39) aynı hizada olmalıdır.

### Ayarlama (bkz. resim Q2)

- Germe vidasını (24) gevşetin.
- Destek cıvatasının karşı somununu (50) piyasada bulunan bir halka anahtar veya çatal anahtarla gevşetin.
- Destek cıvatasını, açılı üçgen kolunun tüm uzunluğu boyunca testere bıçağı ile aynı hizada olacak şekilde içeri veya dışarı çevirin.
- Germe vidasını (24) tekrar sıkın.
- Ardından dayanak vidasının karşı somununu (50) tekrar sıkın.

Açı göstergesi (30) ayarlama işleminden sonra skalanın 0° işareti (31) ile aynı çizgide değilse, vidayı (52) piyasada bulunan bir yıldız tornavida ile gevşetin ve açı göstergesini 0° işareti boyunca doğrultun. (bkz. Resim S)

##

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Testere tezgahını (10) çentiğe kadar (45) 0° için çevirin. Kol (12) çentiğe hissedilir biçimde oturmalıdır.
- Germe vidasını (24) gevşetin ve alet kolunu tutamaktan (4) dayanak noktasına kadar sola (45°) çevirin.

### Kontrol (bkz. resim R1)

- 45° açılı üçgeni (48) testere bıçağı (39) ile aynı hizada olacak şekilde testere tezgahı (10) ve testere bıçağı arasına testere tezgahı (10) üzerine yerleştirin.

Açılı üçgenin kolu testere bıçağı (39) aynı hizada olmalıdır.

### Ayarlama (bkz. Resim R2)

- Destek cıvatasının karşı somununu (51) piyasada bulunan bir halka anahtar veya çatal anahtarla gevşetin.
- Destek cıvatasını, açılı üçgen kolunun tüm uzunluğu boyunca testere bıçağı ile aynı hizada olacak şekilde içeri veya dışarı çevirin.
- Germe vidasını (24) tekrar sıkın.
- Ardından dayanak vidasının karşı somununu (51) tekrar sıkın.

Eğer açı göstergesi (30) ayarlama işleminden sonra skalanın 45° işareti (31) ile aynı çizgide değilse, önce bir kez daha dikey gönye açısını 0° ve açı göstergesini kontrol edin. Daha sonra 45° dikey gönye açısının ayarını kontrol edin.

##

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Germe vidasını (24) gevşetin.
- Testere bıçağının dikey gönye açısını alet koluyla 0° ayarlayın.
- Germe vidasını (24) tekrar sıkın.

### Kontrol

Açı göstergesi (30) skalanın (31) 0° işareti ile aynı doğrultuda olmalıdır.

### Ayarlama

- Vidayı (52) bir yıldız tornavida ile gevşetin ve açı göstergesini ilgili 0° işareti boyunca hizalayın.
- Vidayı tekrar sıkın.

##

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Testere tezgahını (10) çentiğe kadar (45) 0° için çevirin. Kol (12) çentiğe hissedilir biçimde oturmalıdır.

### Kontrol

Açı göstergesi (13) skalanın (14) 0° işareti ile aynı doğrultuda olmalıdır.

### Ayarlama

- Vidayı (53) bir yıldız tornavida ile gevşetin ve açı göstergesini ilgili 0° işareti boyunca hizalayın.
- Vidayı tekrar sıkın.