# Grundeinstellungen prüfen und einstellen

Zur Gewährleistung präziser Schnitte müssen Sie nach intensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerkzeugs überprüfen und gegebenenfalls einstellen.
Dazu benötigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezialwerkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeit schnell und zuverlässig aus.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.
- Drehen Sie den Sägetisch (10) bis zur Einkerbung (45) für 0°. Der Hebel (12) muss spürbar in die Einkerbung einrasten.
- Klappen Sie die klappbare Anschlagschiene (16) aus.

### Übersprüfen (siehe Bild P1)

- Legen Sie das Winkeldreieck (48) mit dem 90°-Winkel bündig mit dem Sägeblatt (39) zwischen Anschlagschiene (8) und Sägeblatt auf den Sägetisch (10).

Der Schenkel des Winkeldreiecks muss mit der Anschlagschiene auf der ganzen Länge bündig sein.

### Einstellen (siehe Bild P2)

- Lösen Sie alle Innensechskantschrauben (49) mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (28).
- Verdrehen Sie die Anschlagschiene (8) so weit, bis das Winkeldreieck auf der ganzen Länge bündig ist.
- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung.
- Drehen Sie den Sägetisch (10) bis zur Einkerbung (45) für 0°. Der Hebel (12) muss spürbar in die Einkerbung einrasten.

### Überprüfen (siehe Bild Q1)

- Stellen Sie das Winkeldreieck (48) mit dem 90°-Winkel bündig mit dem Sägeblatt (39) zwischen Sägetisch (10) und Sägeblatt auf den Sägetisch (10).

Der Schenkel des Winkeldreiecks muss mit dem Sägeblatt (39) auf der ganzen Länge bündig sein.

### Einstellen (siehe Bild Q2)

- Lösen Sie die Spannschraube (24).
- Lösen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube (50) mit einem handelsüblichen Ring- oder Gabelschlüssel.
- Drehen Sie die Anschlagschraube so weit ein oder heraus, bis der Schenkel des Winkeldreiecks mit dem Sägeblatt auf der ganzen Länge bündig ist.
- Ziehen Sie die Spannschraube (24) wieder fest.
- Danach ziehen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube (50) wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger (30) nach dem Einstellen nicht in einer Linie mit der 0°-Marke der Skala (31) ist, lösen Sie die Schraube (52) mit einem handelsüblichen Kreuzschlitzschraubendreher und richten den Winkelanzeiger entlang der 0°-Marke aus. (siehe Bild S)

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Drehen Sie den Sägetisch (10) bis zur Einkerbung (45) für 0°. Der Hebel (12) muss spürbar in die Einkerbung einrasten.
- Lösen Sie die Spannschraube (24) und schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (4) bis zum Anschlag nach links (45°).

### Überprüfen (siehe Bild R1)

- Stellen Sie das Winkeldreieck (48) mit dem 45°-Winkel bündig mit dem Sägeblatt (39) zwischen Sägetisch (10) und Sägeblatt auf den Sägetisch (10).

Der Schenkel des Winkeldreiecks muss mit dem Sägeblatt (39) auf der ganzen Länge bündig sein.

### Einstellen (siehe Bild R2)

- Lösen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube (51) mit einem handelsüblichen Ring- oder Gabelschlüssel.
- Drehen Sie die Anschlagschraube so weit ein oder heraus, bis der Schenkel des Winkeldreiecks mit dem Sägeblatt auf der ganzen Länge bündig ist.
- Ziehen Sie die Spannschraube (24) wieder fest.
- Danach ziehen Sie die Kontermutter der Anschlagschraube (51) wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger (30) nach dem Einstellen nicht in einer Linie mit der 45°-Marke der Skala (31) ist, überprüfen Sie zuerst noch einmal die 0°-Einstellung für den vertikalen Gehrungswinkel und den Winkelanzeiger. Dann wiederholen Sie die Einstellung des vertikalen 45°-Gehrungswinkels.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Lösen Sie die Spannschraube (24).
- Stellen Sie mit dem Werkzeugarm einen vertikalen Gehrungswinkel von 0° ein.
- Ziehen Sie die Spannschraube (24) wieder fest.

### Überprüfen

Der Winkelanzeiger (30) muss in einer Linie mit der 0°-Marke der Skala (31) sein.

### Einstellen

- Lösen Sie die Schraube (52) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und richten Sie den Winkelanzeiger entlang der 0°-Marke aus.
- Ziehen Sie die Schraube wieder fest.

##

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Drehen Sie den Sägetisch (10) bis zur Einkerbung (45) für 0°. Der Hebel (12) muss spürbar in die Einkerbung einrasten.

### Überprüfen

Der Winkelanzeiger (13) muss in einer Linie mit der 0°-Marke der Skala (14) sein.

### Einstellen

- Lösen Sie die Schraube (53) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und richten Sie den Winkelanzeiger entlang der 0°-Marke aus.
- Ziehen Sie die Schraube wieder fest.