# Mengatur sudut mitre vertikal

Sudut mitre vertikal dapat diatur dalam rentang sudut 45° (sisi kiri) hingga 0° (sisi kanan).

Posisi tetap untuk sudut 0° dan 45° disediakan untuk mengatur sudut mitre vertikal yang sering digunakan secara cepat dan tepat.

## Mengatur sudut mitre vertikal mana pun (lihat gambar I)

- Kendurkan sekrup penjepit (24).
- Gerakkan lengan perkakas pada gagang (4) hingga indikator sudut (30) menampilkan sudut mitre vertikal yang diinginkan.
- Tahan lengan perkakas pada posisi ini dan kencangkan kembali sekrup penjepit (24).