# Технические данные

Панельная пила |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1800
Число оборотов холостого хода | об/мин | 4800
Тип лазера | нм | 650
| мВт | < 1
Класс лазера |  | 2
Масса | кг | 17,9
Класс защиты |  | / II
Размеры подходящих пильных дисков
Диаметр пильного диска | мм | 254
Толщина тела диска | мм | 1,4−2,5
Макс. ширина распиливания | мм | 3
Диаметр отверстия | мм | 30

Допустимые размеры заготовки (максимальные/минимальные): см. Допустимые размеры заготовки

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Устройство соответствует стандартам IEC 61000-3-11 и подлежит подключению при определенных условиях. Устройство может вызывать нерегулярные колебания напряжения при неблагоприятных условиях подачи электроэнергии. Сопротивление этого устройства установлено как Zactual = 0,094 Ω. Пользователь должен убедиться, что место подключения с полным сопротивлением Zmax, к которой должен быть подключен прибор, соответствует требованиям по сопротивлению: Zactual ≥ Zmax. Если значение Zmax неизвестно, определите Zmax после консультации с поставщиком сетевых решений или энергоснабжающей организацией.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.