# Ingebruikname

- Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

- Draai vóór het zagen de vastzetknop (12) vast en duw de blokkeerknop (13) omlaag. Het zaagblad kan anders in het werkstuk schuin wegdraaien.

## Inschakelen (zie afbeelding L)

- Voor de ingebruikname van het elektrische gereedschap drukt u eerst op de inschakelblokkering (6). Vervolgens drukt u de aan/uit-schakelaar (35) helemaal door en houdt u deze ingedrukt.

Aanwijzing: Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schakelaar (35) niet vergrendeld worden, maar moet tijdens het gebruik voortdurend ingedrukt blijven.

## Uitschakelen

- Voor het uitschakelen laat u de aan/uit-schakelaar (35) los.