# Uzsākot lietošanu

- Nodrošiniet pareiza elektrotīkla sprieguma padevi! Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas ir norādīta uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.

- Pirms zāģēšanas vienmēr stingri pieskrūvējiet fiksējošo rokturi (12) un nospiediet fiksēšanas taustiņu (13) uz leju. Pretējā gadījumā zāģa asmens var novirzīties zāģējumā.

## Ieslēgšana (attēls L)

- Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, vispirms nospiediet Ieslēdzēja atbloķēšanas taustiņu (6). Pēc tam līdz galam nospiediet Ieslēdzēju (35) un turiet to nospiestu.

Piezīme. Vadoties no drošības apsvērumiem, ieslēdzēja (35) fiksēšana ieslēgtā stāvoklī nav paredzēta, tāpēc tas jātur nospiests visu elektroinstrumenta darbības laiku.

## Izslēgšana

- Lai izslēgtu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslēdzēju (35).