# فحص الضبط الأساسي وضبطه

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة علی دقة القص.
إنك بحاجة إلی الخبرة وللعدد الخاصة الموافقة لتنفيذ ذلك.

ينفذ مركز خدمة عملاء بوش هذا العمل بشكل سريع وموثوق به.

##

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أدر قاعدة المنشار (29) حتى حز التوقيف (15) للزاوية 0°. ينبغي أن تتعاشق الذراع بحز التوقيف بشكل محسوس.
- اسحب زر التثبيت (13) لأعلى.
- أدر زر الضبط (21) نحو اليسار قليلًا وقم بتحريك ذراع العدة من اليمين مرورًا بوضع 0°، إلى أن يثبت بصوت مسموع في الوضع 0°.
- اضغط زر التثبيت (13) مرة أخرى إلى أسفل.

### الفحص (انظر الصورة T1)

- ضع المثلث الزاوي (62) بزاوية مقدارها 90° بشكل متساطح مع شفرة المنشار (49) بين منضدة النشر (29) وشفرة المنشار على منضدة النشر (29).

يجب أن يتساطح ساق المثلث الزاوي بكامل طوله مع شفرة المنشار (49).

### الضبط (انظر الصورة T2)

- قم بحل صامولة زنق لولب المصادمة (63) باستخدام أحد المفاتيح الحلقية أو الهلالية المتداولة في الأسواق.
- قم بربط لولب المصادمة (63) أو فكه إلى أن يتساطح ساق المثلث الزاوي (62) بكامل طوله مع شفرة المنشار.
- اضغط زر التثبيت (13) مرة أخرى إلى أسفل.
- وبعد ذلك أعد إحكام ربط الصامولة المقابلة للولب المصادمة (63).

إن لم يكن مؤشر الزاوية (55) بعد الضبط علی خط مسار واحد مع علامة 0° علی التدريج (56)، قم بفك اللولب (65) باستخدام أحد مفكات البراغي متصالبة الحز المتداولة في الأسواق، وقم بمحاذاة خط المنتصف لمؤشر الزاوية على امتداد العلامة 0° (انظر الصورة W).

##

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أدر قاعدة المنشار (29) حتى حز التوقيف (15) للزاوية 0°. ينبغي أن تتعاشق الذراع بحز التوقيف بشكل محسوس.
- اخلع سكة المصادمة اليمنى القابلة للضبط (19).
- أدر المصادم الأيمن (41)، إلى أن تثبت زاوية الشطب العمودية 45°‏ عند علامة السهم.
- اسحب زر التثبيت (13) لأعلى.
- أدر زر الضبط (21) إلى اليسار وقم بتحريك ذراع العدة من المقبض (5) إلى اليمين حتى النهاية.

### الفحص (انظر الصورة U1)

- ضع المثلث الزاوي (62) بزاوية مقدارها 45° بشكل متساطح مع شفرة المنشار (49) بين منضدة النشر (29) وشفرة المنشار يمينًا على منضدة النشر.

يجب أن يتساطح ساق المثلث الزاوي بكامل طوله مع شفرة المنشار (49).

### الضبط (انظر الصورة U2)

- قم بحل صامولة زنق لولب المصادمة (40) باستخدام أحد المفاتيح الحلقية أو الهلالية المتداولة في الأسواق.
- قم بربط لولب المصادمة (40) أو فكه إلى أن يتساطح ساق المثلث الزاوي (62) بكامل طوله مع شفرة المنشار.
- اضغط زر التثبيت (13) مرة أخرى إلى أسفل.
- وبعد ذلك أعد إحكام ربط الصامولة المقابلة للولب المصادمة (40).

إن لم يكن مؤشر الزاوية (55) بعد الضبط على خط واحد مع العلامة 45° بالتدريج (56) يجب أولا فحص ضبط الصفر 0° لزاوية الشطب العمودية والمؤشرات الزاوية مرة أخری. كرر بعد ذلك عملية ضبط زاوية الشطب العمودية 45°.

##

- اضبط العدة الكهربائية في وضع النقل.
- قم بفك مقبض التثبيت (12)، في حالة ربطه.
- اضغط زر التثبيت (11) إلى أسفل وأدر منضدة النشر (29) حتى حز التوقيف (15) للزاوية 0°.
- اترك زر التثبيت (11) مرة أخرى. ينبغي أن تتعاشق منضدة النشر بحز التوقيف بشكل محسوس.
- اخلع سكة المصادمة القابلة للضبط (19).

### الفحص (انظر الصورة V1)

- ضع المثلث الزاوي (62) بزاوية مقدارها 90° بشكل متساطح مع شفرة المنشار (49) بين سكة المصادمة (18) وشفرة المنشار على منضدة النشر (29).

يجب أن يتساطح ساق المثلث الزاوي بكامل طوله مع سكة المصادمة.

### الضبط (انظر الصورة V2)

- قم بفك جميع اللوالب سداسية الرأس (64) باستخدام المفتاح سداسي الرأس المجوف المورد (24).
- أدر سكة المصادمة (18) إلى أن يتساطح المثلث الزاوي بكامل طوله.
- أحكم شد اللوالب بعد ذلك.

##

- اسحب زر التثبيت (13) لأعلى.
- أدر زر الضبط (21) نحو اليسار قليلًا وقم بتحريك ذراع العدة من اليمين مرورًا بوضع 0°، إلى أن يثبت بصوت مسموع في الوضع 0°.
- اضغط زر التثبيت (13) مرة أخرى إلى أسفل.

### الفحص

يجب أن يكون مبين الزاوية (55) على خط واحد مع العلامة 0° بالتدريج (56).

### الضبط

- قم بحل اللولب (65) باستخدام مفك براغي متصالبة الحز وقم بمحاذاة مبين الزاوية مع العلامة 0°.
- أعد إحكام شد اللولب.

##

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أدر قاعدة المنشار (29) حتى حز التوقيف (15) للزاوية 0°. ينبغي أن تتعاشق الذراع بحز التوقيف بشكل محسوس.

### الفحص

يجب أن يكون مبين الزاوية (14) على خط واحد مع العلامة 0° بالتدريج (30).

### الضبط

- قم بحل اللولب (66) باستخدام مفك براغي متصالبة الحز وقم بمحاذاة مبين الزاوية مع العلامة 0°.
- أعد إحكام شد اللولب.