# Mise en marche

- Tenez compte de la tension secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électroportatif.

- Avant de scier, serrez la poignée de blocage (12) et poussez la touche de blocage (13) vers le bas. La lame de scie risque sinon de rester coincée dans la pièce.

## Mise en marche (voir figure L)

- Pour mettre en marche l’outil électroportatif, appuyez d’abord sur le verrouillage d’enclenchement (6). Actionnez ensuite à fond l’interrupteur Marche/Arrêt (35) et maintenez-le enfoncé.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de verrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt (35), il faut le maintenir actionné pendant tout le travail de sciage.

## Arrêt

- Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (35).