# 調整水平斜鋸角

- 把電動工具調整至工作位置。

## 設定水平方向的基本斜鋸角（請參考圖 J）

鋸台上設有刻槽 (15)，讓您能夠快速而精準地調整至經常使用的水平斜鋸角：

左 | 右
--- | ---
0°
45°; 22.5°; 15° | 15°; 22.5°; 45°

- 鎖定旋鈕 (12) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 往下按鎖止按鈕 (11)，轉動鎖定旋鈕便可讓鋸台 (29) 向左或向右移直到角度指示器 (14) 指在所需基本斜鋸角上。
- 再次放開鎖止按鈕 (11)。必須可感覺到鋸台卡入刻槽。
- 將鎖定旋鈕 (12) 重新旋緊。

## 設定偏好水平斜鋸角

水平斜鋸角的調整範圍介於 47°（左側）和 52°（右側）之間。

- 鎖定旋鈕 (12) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 往下按鎖止按鈕 (11)，轉動鎖定旋鈕便可讓鋸台 (29) 向左或向右移直到角度指示器 (14) 指在所需斜鋸角上。
- 再次放開鎖止按鈕 (11)。
- 將鎖定旋鈕 (12) 重新旋緊。