# A vízszintes sarkalószög beállítása

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.

## Vízszintes standard-sarkalószög beállítása (lásd a J ábrát)

A gyakrabban használt sarkalószögek gyors és precíz beállítására a fűrészasztalon a (15) szögeknél bevágások vannak előirányozva:

balra | jobbra
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Oldja ki a rögzítőgombot (12), ha az meg van szorítva.
- Nyomja le a reteszelőgombot (11), és forgassa el a fűrészasztalt (29) a rögzítőgombnál fogva balra vagy jobbra, amíg a szögmérő (14) a kívánt vízszintes standard gérszöget nem jelzi.
- Engedje el ismét a reteszelőgombot (11). A fűrészasztalnak érezhetően be kell pattannia a bevágásba.
- Húzza meg ismét szorosra a rögzítőgombot (12).

## Tetszőleges vízszintes gérszög beállítása

A vízszintes sarkalószöget a 47° (balra) és 52° (jobbra) közötti tartományban lehet beállítani.

- Oldja ki a rögzítőgombot (12), ha az meg van szorítva.
- Nyomja le a reteszelőgombot (11), és forgassa el a fűrészasztalt (29) a rögzítőgombnál fogva balra vagy jobbra, amíg a szögmérő (14) a kívánt vízszintes gérszöget nem jelzi.
- Engedje el ismét a reteszelőgombot (11).
- Húzza meg ismét szorosra a rögzítőgombot (12).