# Çalıştırma

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen gerilimle aynı olmalıdır.

- Testerelemeden önce, sabitleme topuzunu (12) sıkın ve kilitleme düğmesini (13) aşağı doğru bastırın. Aksi takdirde testere bıçağı iş parçası içinde sıkışabilir.

## Açma (bkz. resim L)

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

- Elektrikli el aletini çalıştırmak için ilk olarak açma kilidine (6) basın. Ardından açma/kapama şalterine (35) tam basın ve basılı tutun.

Not: Güvenlik nedenleriyle açma/kapama şalteri (35) kilitlenemez, çalışma esnasında sürekli olarak basılı tutulmalıdır.

## Kapama

- Aleti kapatmak için açma/kapama şalterini (35) bırakın.