# Punere în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice.

- Înainte de a începe procesul de debitare, strânge ferm maneta de fixare (12) şi apasă în jos tasta de blocare (13). În caz contrar, pânza de ferăstrău ar putea devia de la linia de tăiere în piesa de prelucrat.

## Pornirea (consultaţi imaginea L)

- Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apăsaţi mai întâi piedica de pornire (6). Apoi apăsaţi complet comutatorul de pornire/oprire (35) şi menţineţi-l apăsat.

Observaţie: Din considerente privind siguranţa, întrerupătorul pornit/oprit (35) nu poate fi blocat, ci trebuie apăsat neîntrerupt, în timpul funcţionării ferăstrăului.

## Oprire

- Pentru oprire, eliberaţi întrerupătorul pornit/oprit (35).