# Preparação do trabalho

Para garantir cortes precisos, é necessário verificar as definições básicas da ferramenta elétrica após uma utilização intensa e, eventualmente, voltar a ajustar.
o que exige experiência e uma ferramenta especial correspondente.

As assistências técnicas autorizadas Bosch efetuam esse trabalho de forma rápida e confiável.

##

As peças compridas e pesadas devem ser apoiadas na extremidade livre.

A mesa de serrar pode ser prolongada para a esquerda ou para a direita com a ajuda dos prolongamentos da mesa de serrar (16).

- Solte o parafuso de fixação (42).
- Puxe o prolongamento da mesa de serrar (16) para fora até ao comprimento desejado.
- Para fixar o prolongamento da mesa de serrar, aperte novamente o parafuso de fixação (42).

O sistema de encaixe flexível dos apoios para as peças (17) permite uma ampla gama de variantes de prolongamento ou alargamento.

- Consoante a necessidade, insira o apoio para as peças (17) nos encaixes (44) na ferramenta elétrica ou nos encaixes (45) do segundo apoio para as peças.

- Nunca transporte a ferramenta elétrica pelos apoios para as peças.
  Ao transportar a ferramenta elétrica utilize apenas os dispositivos de transporte.

##

Ao serrar ângulos de meia-esquadria verticais tem de retirar o trilho limitador esquerdo ou direito ajustável (19).

- Solte os parafusos de orelhas (38).
- Retire o trilho limitador ajustável (19).

Depois de serrar o ângulo de meia-esquadria vertical, coloque novamente o trilho limitador ajustável (19) e aperte bem os parafusos de orelhas (38).

##

Para garantir a melhor segurança no trabalho, sempre prenda a peça.
Não trabalhe peças que não sejam grandes o suficiente para serem fixas.

### Fixação vertical

- Pressione bem a peça contra os carris limitadores (18) e (19).
- Introduza o sargento fornecido (20) em um dos orifícios (39) previstos para o efeito.
- Solte o parafuso de orelhas (51) e adapte o sargento à peça. Aperte novamente o parafuso de orelhas.
- Aperte bem a haste roscada (52) e fixe assim a peça.

### Fixação horizontal

- Desaperte o parafuso de orelhas (53) e desmonte o grampo.
- Introduza agora o grampo "reduzido" (20) com o pino (54)em um dos orifícios (28) previstos para o efeito.
- Pressione bem a peça sobre a mesa de serra (29).
- Aperte bem a haste roscada (52) e fixe assim a peça.

### Soltar a peça a ser trabalhada

- Para soltar o sargento rode a haste roscada (52) para a esquerda.