# Datos técnicos

## Europa

Ingletadora telescópica |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Potencia absorbida nominal | W | 1800
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 4800
Tipo de láser | nm | 650
| mW | < 1
Clase de láser |  | 2
Peso | kg | 17,9
Clase de protección |  | / II
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 254
Grosor de la hoja base | mm | 1,4−2,5
Máx. ancho de corte | mm | 3
Diámetro de taladro | mm | 30

Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo (máxima/mínima): ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

El aparato cumple los requisitos de la norma IEC 61000-3-11 y está sujeto a una conexión condicional. El aparato puede provocar ocasionales fluctuaciones de tensión en condiciones de alimentación desfavorables. La impedancia de este aparato se establece como Zactual = 0,094 Ω. El usuario debe asegurarse de que el punto de conexión, con la impedancia Zmax, en el que se enchufará el aparato cumple con el requisito de impedancia: Zactual ≥ Zmax. Si se desconoce Zmax, determine Zmax en consulta con el proveedor de la red o el servicio de suministro.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.

## América Latina

Ingletadora telescópica |  | GCM 254 D | GCM 254 D | GCM 254 D | GCM 254 D
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎ ‎3 601 M53 0D0‎ | ‎ ‎3 601 M53 0G0‎ | ‎ ‎3 601 M53 0E0‎ | ‎ ‎3 601 M53 0H0‎
Potencia absorbida nominal | W | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Tensión nominal | V | 127 | 127 | 220 | 220
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800
Tipo de láser | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
Clase de láser |  | 2 | 2 | 2 | 2
Peso | kg | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9
Clase de protección |  | / II | / II | / II | / II
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 254 | 254 | 254 | 254
Grosor de la hoja base | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 | 1,4−2,5
Máx. ancho de corte | mm | 3 | 3 | 3 | 3
Diámetro de taladro | mm | 30 | 30 | 30 | 30

Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo (máxima/mínima): ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo

Las especificaciones son válidas para las tensiones nominales indicadas. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

El aparato cumple los requisitos de la norma IEC 61000-3-11 y está sujeto a una conexión condicional. El aparato puede provocar ocasionales fluctuaciones de tensión en condiciones de alimentación desfavorables. La impedancia de este aparato se establece como Zactual = 0,094 Ω. El usuario debe asegurarse de que el punto de conexión, con la impedancia Zmax, en el que se enchufará el aparato cumple con el requisito de impedancia: Zactual ≥ Zmax. Si se desconoce Zmax, determine Zmax en consulta con el proveedor de la red o el servicio de suministro.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.