# Arbeidsforberedelse

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.
Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktøy.

Et Bosch-serviceverksted utfører disse arbeidene raskt og pålitelig.

##

Lange og tunge emner må støttes eller noe må legges under på den frie enden.

Sagbordet kan utvides på venstre eller høyre side ved bruk av sagbordforlengerne (16).

- Løsne klemskruen (42).
- Trekk sagbordforlengeren (16) ut til ønsket lengde.
- Sagbordforlengeren festes ved at du strammer klemskruen (42) igjen.

Det fleksible festesystemet til emneunderlagene (17) gir mulighet til mange forskjellige forlengelses- eller utvidelsesvarianter.

- Alt etter behov setter du emneunderlaget (17) i festene (44) på elektroverktøyet eller i festene (45) til det andre emneunderlaget.

- Bær aldri elektroverktøyet ved å holde i emneunderlagene.
  Transporter elektroverktøyet bare ved bruk av transportinnretningene.

##

Ved saging av vertikale gjæringsvinkler må du fjerne den venstre eller høyre justerbare anleggsskinnen (19).

- Løsne vingeskruene (38).
- Fjern den justerbare anleggsskinne (19).

Etter at du har saget de vertikale gjæringsvinklene setter du inn den vertikale anleggsskinnen (19) igjen og skrur fast vingeskruene (38).

##

For å oppnå en optimal arbeidssikkerhet må arbeidsstykket alltid spennes fast.
Ikke bearbeid arbeidsstykker som er for små til å kunne spennes fast.

### Vertikal festing

- Trykk emnet fast mot anleggsskinnene (18) og (19).
- Sett skrutvingen (20) som fulgte med, i et av borehullene (39) som er beregnet for dette formålet.
- Løsne vingeskruen (51), og tilpass skrutvingen til emnet. Stram vingeskruen igjen.
- Stram gjengestangen (52), og fest dermed emnet.

### Feste horisontalt

- Skru ut vingeskruen (53), og trekk skrutvingen fra hverandre.
- Sett den nå «reduserte» skrutvingen (20) med tappen (54) i et av borehullene (28) som er beregnet for dette formålet.
- Trykk emnet fast på sagbordet (29).
- Stram gjengestangen (52), og fest dermed emnet.

### Løsne emne

- For å løsne skrutvingen dreier du gjengestangen (52) mot urviseren.