# 正式運作前的準備工作

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。
檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊工具。

博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

##

如果工件又長又重，必須在它懸空的末端底下墊上襯墊或做好支撐。

鋸台可藉由鋸台延長件 (16) 往左及往右延伸。

- 鬆開止付螺栓 (42)。
- 將鋸台延長件 (16) 往外拉至所需長度。
- 將止付螺栓 (42) 重新旋緊，以便固定鋸台延長件。

工件托架 (17) 的彈性插拔系統可用於加裝多種加長或加寬裝置。

- 根據需求將工件托架 (17) 插入電動工具上的支座 (44) 或第二個工件托架的支座 (45) 內。

- 請勿從工件托架抬起電動工具。
  搬動電動工具時只能使用搬運裝置。

##

鋸切垂直斜鋸角時，必須將左 / 右側可調式止動滑軌 (19) 拆除。

- 鬆開蝶翼螺栓 (38)。
- 拆除可調式止動滑軌 (19)。

鋸切好垂直斜鋸角之後，請將可調式止動滑軌 (19) 重新裝入，並將蝶翼螺栓 (38) 旋緊。

##

為了確保工作安全，請務必固定好工件。
不可以加工太小而無法固定的工件。

### 垂直固定

- 將工件往止動滑軌 (18) 和 (19) 壓緊固定。
- 將隨附的活動夾鉗 (20) 插進任一專為其設置的孔洞 (39)。
- 鬆開蝶翼螺栓 (51) 並配合工件調整活動夾鉗。重新鎖緊蝶翼螺栓。
- 將螺桿 (52) 牢牢旋緊，以便固定工件。

### 水平固定

- 旋出蝶翼螺栓 (53) 並拉開活動夾鉗。
- 現在將「縮小」的活動夾鉗 (20) 連同榫頭 (54) 插進任一專為其設置的孔洞 (28)。
- 將工件壓緊在鋸台 (29) 上。
- 將螺桿 (52) 牢牢旋緊，以便固定工件。

### 放鬆工件

- 請逆時針旋轉螺桿 (52) 即可鬆開活動夾鉗。