# Настроювання вертикального кута розпилювання

Вертикальний кут розпилювання можна встановлювати в діапазоні від 45° (ліворуч) до 45° (праворуч).

Для швидкого і точного настроювання вертикальних кутів розпилювання, що часто використовуються, передбачені упори для кутів 0°, 22,5°, 33,9° і 45°.

##

- Зніміть ліву пересувну упорну планку (19).
- Повертайте лівий упор (41), поки вертикальний стандартний кут нахилу 45° не зафіксується на стрілці.
  Тепер доступний повний діапазон нахилу ліворуч.
- Потягніть кнопку-фіксатор (13) вгору.
- Взявшись за рукоятку (5), поверніть кронштейн робочого інструмента ліворуч так, щоб індикатор кута показував необхідний вертикальний кут розпилювання.
- Тримайте кронштейн у цьому положенні і знову притисніть кнопку-фіксатор (13) донизу.

##

- Зніміть праву пересувну упорну планку (19).
- Повертайте правий упор (41), поки вертикальний стандартний кут нахилу 45° не зафіксується на стрілці .
  Тепер доступний повний діапазон нахилу праворуч.
- Потягніть кнопку-фіксатор (13) вгору.
- Обертайте головку налаштування (21) трохи ліворуч і нахиляйте кронштейн за рукоятку (5) праворуч, доки індикатор кута не покаже бажаний вертикальний кут розпилювання.
- Тримайте кронштейн у цьому положенні і знову притисніть кнопку-фіксатор (13) донизу.

##

- Зніміть праву/ліву пересувну упорну планку (19).
- Потягніть кнопку-фіксатор (13) вгору.

Стандартний кут розпилювання 0°:

- Оберніть головку налаштування (21) трохи ліворуч і нахиліть кронштейн справа через положення 0°, доки він не зафіксується чутно у положенні 0°.
- Знову натисніть кнопку-фіксатор (13) донизу.

Стандартні кути розпилювання 45°, 33,9° і 22,5°:

- Повертайте лівий або правий упор (41), поки бажаний вертикальний стандартний кут нахилу не зафіксується на стрілці.
- Нахиліть кронштейн до упору ліворуч.
  або
  Оберніть кнопку-фіксатор (21) трохи ліворуч і нахиліть кронштейн за рукоятку (5) до упору праворуч.
- Знову натисніть кнопку-фіксатор (13) донизу.