# قفل ایمنی حمل ونقل (رجوع کنید به تصویر E)

قفل ایمنی حمل و نقل (25) امکان جابجایی راحت ابزار برقی را، در هنگام حمل ونقل آن به نقاط مختلف کاری، برای شما فراهم می‌سازد.

## نحوه آزاد سازی ابزار برقی (وضعیت کاری)

- بازوی ابزار را روی دسته (5) کمی به پایین فشار دهید تا از ایجاد فشار روی ایمنی حمل و نقل (25) بکاهید.
- ایمنی حمل و نقل (25) را کاملا به بیرون بکشید.
- بازوی ابزار را آهسته به طرف بالا ببرید.

## نحوه ایمن نمودن ابزار برقی ( وضعیت حمل و نقل و حرکت)

- پیچ‌های تنظیم (1), را، در صورت گیر کردن آنها به بازو‌های کشویی، (2) باز کنید. دستگیره دستگاه را بطور کامل به سمت جلو بکشید و برای محکم شدن بازو‌های کشویی، پیچ‌های تنظیم را دوباره محکم کنید.
- پیچ تنظیم (23) را کاملا به طرف بالا بپیچانید.
- جهت قفل کردن میز اره (29) پیچ تثبیت (12)را سفت کنید.
- دستگیره دستگاه (5) را، تا جایی به سمت پایین هدایت کنید، که قفل ایمنی حمل و نقل بتواند (25) بطور کامل به داخل فشرده شود.

بازوی ابزار اکنون بطور مطمئن برای حمل و نقل قفل شده است.