# 插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

(1) | 拉引裝置的止付螺栓
(2) | 拉引裝置
(3) | 雷射警示牌
(4) | 搬運把手
(5) | 把手
(6) | 起停開關的作動安全鎖
(7) | 防護罩
(8) | 活動防護罩
(9) | 安裝孔
(10) | 嵌補板
(11) | 斜鋸角的鎖止按鈕（水平）
(12) | 偏好斜鋸角的鎖定旋鈕（水平）
(13) | 斜鋸角的鎖止按鈕（垂直）
(14) | 斜鋸角的角度指示器（水平）
(15) | 基本斜鋸角的刻槽（水平）
(16) | 鋸台延長件
(17) | 工件托架A)
(18) | 固定式止動滑軌
(19) | 可調式止動滑軌
(20) | 活動夾鉗
(21) | 0° 斜鋸角調整鈕（垂直）
(22) | 限深擋塊
(23) | 限深擋塊的校正螺栓
(24) | 內六角扳手
(25) | 搬運固定裝置
(26) | 長度擋塊
(27) | 把手凹槽
(28) | 水平固定孔。
(29) | 鋸台
(30) | 斜鋸角刻度尺（水平）
(31) | 防傾保護設計
(32) | 滑輪
(33) | 主軸鎖
(34) | 雷射光束射出口
(35) | 起停開關
(36) | 雷射起停開關（標示鋸線）
(37) | 出屑口
(38) | 蝶翼螺栓，用來固定可調式止動滑軌
(39) | 活動夾鉗安裝孔
(40) | 右側斜鋸角範圍的止動螺栓（垂直）
(41) | 基本斜鋸角 45°、22.5° 和 33.9° 的擋塊（垂直）
(42) | 鋸台延長件的止付螺栓
(43) | 鋸台延長件的的防鬆螺栓
(44) | 工件托架支座（在電動工具上）
(45) | 第二個工件托架的支座（在工件托架上）
(46) | 集塵袋
(47) | 固定鋸片的內六角螺栓
(48) | 緊固法蘭
(49) | 鋸片
(50) | 內側緊固法蘭
(51) | 蝶翼螺栓，可將螺桿調整至適當高度
(52) | 螺桿
(53) | 活動夾鉗蝶翼螺栓
(54) | 活動夾鉗榫頭
(55) | 斜鋸角的角度指示器（垂直）
(56) | 斜鋸角刻度尺（垂直）
(57) | 長度擋塊的止付螺栓
(58) | 平行擋塊的導軌
(59) | 用於固定平行擋塊導軌的蝶翼螺栓
(60) | 嵌補板的固定螺栓
(61) | 雷射定位調整螺栓
(62) | 三角尺
(63) | 0° 斜鋸角的止動螺栓（垂直）
(64) | 止動滑軌的內六角螺栓
(65) | 角度指針的固定螺栓（垂直）
(66) | 角度指示器的固定螺栓（水平）

A)

  並非所有國家的特定規格均可使用。