# Подесување на хоризонталниот агол на закосување

- Подесете го електричниот алат во работна позиција.

## Поставување на хоризонтални стандардни агли на закосување (види слика J)

За брзо и прецизно подесување на често користени хоризонтални агли на закосување на масата за пила има жлебови (15):

лево | десно
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Отпуштете го копчето за фиксирање (12), доколку е затегнато.
- Притиснете го копчето за заклучување (11) надолу и вртете ја масата за пила (29) со копчето за фиксирање кон лево или десно, додека агломерот (14) не го покаже саканиот стандардниот хоризонтален агол на закосување.
- Повторно отпуштете го копчето за заклучување (11). Масата за пила мора звучно да се вклопи во жлебот.
- Повторно затегнете го копчето за фиксирање (12).

## Подесување на хоризонтални агли на закосување

Хоризонталниот агол на закосување може да се поставува во опсег од 47° (на левата страна) до 52° (на десната страна).

- Отпуштете го копчето за фиксирање (12), доколку е затегнато.
- Притиснете го копчето за заклучување (11) надолу и вртете ја масата за пила (29) со копчето за фиксирање кон лево или десно, додека агломерот (14) не го покаже саканиот хоризонтален агол на закосување.
- Повторно отпуштете го копчето за заклучување (11).
- Повторно затегнете го копчето за фиксирање (12).