# Bắt Đầu Vận Hành

- Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.

- Siết chặt núm khóa trước khi cưa (12)và nhấn nút khóa (13) xuống dưới. Nếu không, lưỡi cưa có thể bị kẹp chặt trong vật gia công.

## Bật (xem hình L)

- Để vận hành dụng cụ điện hãy nhấn khóa an toàn (6). Sau đó hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (35) và nhấn giữ.

Lưu ý: Vì lý do an toàn, công tắc Tắt/Mở (35) không thể khóa tự chạy được, mà phải giữ nhấn trong suốt quá trình vận hành.

## Để tắt máy

- Để Tắt máy thả công tắc Tắt/Mở (35) ra.