# Verificarea şi refacerea reglajelor de bază

Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificaţi reglajele de bază ale sculei electrice, iar dacă este cazul, să le refaceţi.
În acest scop, aveţi nevoie de experienţă şi de o sculă specială corespunzătoare.

Această operaţie se execută rapid şi fiabil la un centru de service Bosch.

##

- Adu scula electrică în poziţie de lucru.
- Roteşte masa de lucru pentru ferăstrău (29) până la marcajul crestat (15) pentru 0°. Pârghia trebuie să se fixeze sonor în marcajul crestat.
- Trage în sus tasta de blocare (13).
- Roteşte puţin spre stânga butonul de reglare (21) şi basculează braţul sculei de la dreapta dincolo de poziţia de 0°, până când acesta se fixează sonor în poziţia de 0°.
- Apasă din nou în jos tasta de blocare (13).

### Verificarea (consultă imaginea T1)

- Poziţionează triunghiul unghiular (62) cu unghiul de 90° paralel cu pânza de ferăstrău (49) între masa de lucru pentru ferăstrău (29) şi pânza de ferăstrău pe masa de lucru pentru ferăstrău (29).

Braţul triunghiului unghiular trebuie să fie paralel cu pânza de ferăstrău (49) pe întreaga lungime.

### Reglarea (consultă imaginea T2)

- Desfiletează contrapiuliţa şurubului opritor (63) cu ajutorul unei chei inelare sau fixe uzuale.
- Roteşte şurubul opritor (63) în sens orar sau antiorar, până când braţul triunghiului unghiular (62) este paralel cu pânza de ferăstrău pe întreaga lungime.
- Apasă din nou în jos tasta de blocare (13).
- Apoi strânge din nou ferm contrapiuliţele de la şurubul opritor (63).

În cazul în care, după reglare, indicatorul de unghiuri (55) nu este coliniar cu marcajul de 0° al scalei (56), desfiletează şurubul (65) cu o şurubelniţă cu cap în cruce uzuală şi aliniază indicatorul de unghiuri de-a lungul marcajului de 0° (consultă imaginea W).

##

- Adu scula electrică în poziţie de lucru.
- Roteşte masa de lucru pentru ferăstrău (29) până la marcajul crestat (15) pentru 0°. Pârghia trebuie să se fixeze sonor în marcajul crestat.
- Scoate şina opritoare reglabilă din partea dreaptă (19).
- Roteşte opritorul din dreapta (41), până când unghiul de înclinare standard de 45° va fi fixat pe marcajul cu săgeată.
- Trage în sus tasta de blocare (13).
- Roteşte puţin spre stânga butonul de reglare (21) şi basculează spre dreapta braţul sculei acţionând mânerul (5) până la opritor.

### Verificarea (consultă imaginea U1)

- Poziţionează triunghiul unghiular (62) cu unghiul de 45° paralel cu pânza de ferăstrău (49) între masa de lucru pentru ferăstrău (29) şi pânza de ferăstrău din dreapta pe masa de lucru pentru ferăstrău.

Braţul triunghiului unghiular trebuie să fie paralel cu pânza de ferăstrău (49) pe întreaga lungime.

### Reglarea (consultă imaginea U2)

- Desfiletează contrapiuliţa şurubului opritor (40) cu ajutorul unei chei inelare sau fixe uzuale.
- Roteşte şurubul opritor (40) în sens orar sau antiorar, până când braţul triunghiului unghiular (62) este paralel cu pânza de ferăstrău pe întreaga lungime.
- Apasă din nou în jos tasta de blocare (13).
- Apoi strânge din nou ferm contrapiuliţele de la şurubul opritor (40).

În cazul în care, după reglare, indicatorul de unghiuri (55) nu este coliniar cu marcajele de 45° ale scalei (56), verifică mai întâi încă o dată reglajul de 0° pentru unghiul de înclinare în plan vertical şi indicatorul de unghiuri. Apoi reglează din nou unghiul de înclinare de 45°.

##

- Adu scula electrică în poziţie de transport.
- Detensionează maneta de fixare (12) în cazul în care aceasta este strânsă.
- Apasă în jos tasta de blocare (11) şi roteşte masa de lucru pentru ferăstrău (29) până la marcajul crestat (15) pentru 0°.
- Eliberează tasta de blocare (11). Masa de lucru pentru ferăstrău trebuie să se fixeze sonor în marcajul crestat.
- Scoate şinele opritoare reglabile (19).

### Verificarea (consultă imaginea V1)

- Poziţionează triunghiul unghiular (62) cu unghiul de 90° paralel cu pânza de ferăstrău (49) între şina opritoare (18) şi pânza de ferăstrău pe masa de lucru pentru ferăstrău (29).

Braţul triunghiului unghiular trebuie să fie paralel cu şina opritoare pe întreaga lungime.

### Reglarea (consultă imaginea V2)

- Desfiletează toate şuruburile cu locaş hexagonal (64) cu ajutorul cheii hexagonale (24) din pachetul de livrare.
- Răsuceşte şina opritoare (18) până când triunghiul unghiular este paralel cu aceasta pe întreaga lungime.
- Strânge din nou ferm şuruburile.

##

- Trage în sus tasta de blocare (13).
- Roteşte puţin spre stânga butonul de reglare (21) şi basculează braţul sculei de la dreapta dincolo de poziţia de 0°, până când acesta se fixează sonor în poziţia de 0°.
- Apasă din nou în jos tasta de blocare (13).

### Verificarea

Indicatoarele de unghiuri (55) trebuie să fie coliniare cu marcajul de 0° al scalei (56).

### Reglarea

- Desfaceţi şurubul (65) cu ajutorul unei şurubelniţei cu capul în cruce şi aliniaţi indicatorul de unghiuri de-a lungul marcajului de 0°.
- Strângeţi din nou ferm şurubul.

##

- Aduceţi scula electrică în poziţie de lucru.
- Rotiţi masa de lucru pentru ferăstrău (29) până la marcajul crestat (15) pentru 0°. Pârghia trebuie să se fixeze sonor în marcajul crestat.

### Verificarea

Indicatoarele de unghiuri (14) trebuie să fie coliniare cu marcajul de 0° al scalei (30).

### Reglarea

- Desfaceţi şurubul (66) cu ajutorul unei şurubelniţei cu capul în cruce şi aliniaţi indicatorul de unghiuri de-a lungul marcajului de 0°.
- Strângeţi din nou ferm şurubul.