# Ознаки

Следните ознаки се од големо значење за користењето на вашиот електричен алат. Ве молиме запаметете ги ознаките и нивното значење. Вистинската интерпретација на ознаките Ви помага подобро и побезбедно да го користите електричниот алат.

Ознаки и нивно значење
| Ласерски зрак Не гледајте во зракот Потрошувачки ласерски уред од класа 2 EN 50689:2021
| Не посегнувајте со дланките во полето на сечење, додека работи електричниот алат. Доколку дојдете во контакт со сечилото за пила постои опасност од повреда.
| Носете маска за заштита од прав.
| Носете заштитни очила.
| Носете заштита за слухот. Изложеноста на бучава може да влијае на губењето на слухот.
| Опасна зона! Држете ги дланките, прстите или рацете колку е можно подалеку од оваа зона.
| За подесување на саканиот хоризонтален агол на закосување рачката на алатот мора да биде слободно подвижна. Копчето за заклучување е повлечено нагоре: Може да се поставуваат вертикални агли на закосување. Копчето за заклучување е притиснато надолу: Поставениот вертикален агол на закосување се задржува.
| Внимавајте на димензиите на сечилото за пила. Дијаметарот на отворот мора точно да биде наместен на вретеното на алатот. Доколку е неопходно користење на редуцирни делови, внимавајте димензиите на редуцирниот дел да одговараат на дебелината на сечилото за сечење и на дијаметарот на отворот на сечилото за пила, како и на дијаметарот на вретеното на алатот. Доколку е можно, со сечилото за пила користете ги испорачаните редуцирни делови. Дијаметарот на сечилото за пила мора да одговара на податоците на ознаката.
| При сечење на вертикални агли на закосување мора да се отстрани левата или десната подесливата гранична водилка.