# Priprema za rad

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti.
Za to Vam je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

##

Dugi i teški radni komadi moraju se na slobodnom kraju podupreti ili osloniti.

Sto za testerisanje može pomoću produžetaka stola za testerisanje (16) da se produži nalevo ili nadesno.

- Otpustite stezni zavrtanj (42).
- Izvlačite produžetak postolja testere (16) do željenog položaja napolje.
- Radi fiksiranja produžetka stola za testerisanje ponovo zategnite stezni zavrtanj (42).

Fleksibilni priključni sistem podloge radnog komada (17) vam omogućava veliki broj varijanti produžavanja ili proširivanja.

- Po potrebi, umetnite podlogu radnog komada (17) u prihvate (44) na električnom alatu ili u prihvate (45) na drugoj podlozi radnog komada.

- Nikada ne nosite električni alat za podloge radnog komada.
  Upotrebljavajte pri transportu električnog alata samo transportne uređaje.

##

Prilikom testerisanja vertikalnih uglova iskošenja morate da pomerite levu odn. desnu podesivu graničnu šinu (19).

- Otpustite leptir zavrtnje (38).
- Uklonite podesivu graničnu šinu (19).

Nakon testerisanja vertikalnih uglova iskošenja, ponovo postavite podesivu graničnu šinu (19) i zavrnite leptir zavrtnje (38).

##

Radi obezbeđivanja optimalne bezbednosti pri radu morate uvek čvrsto stegnuti radni komad.
Ne obrađujte radne komade koji su suviše mali za stezanje.

### Vertikalno fiksiranje

- Čvrsto pritisnite radni komad na granične šine (18) i (19).
- Stavite isporučenu stegu (20) u predviđene otvore (39).
- Odvrnite leptir zavrtanj (51) i prilagodite stegu radnom komadu. Ponovo zavrnite leptirasti zavrtanj.
- Zavrnite navojnu šipku (52) i tako fiksirajte radni komad.

### Horizontalno fiksiranje

- Odvrnite leptir zavrtnje (53) i odvojite stegu.
- Stavite „smanjenu“ stegu (20) sa pinovima (54) u neki od predviđenih otvora (28).
- Čvrsto pritisnite radni komad na sto za testerisanje (29).
- Zavrnite navojnu šipku (52) i tako fiksirajte radni komad.

### Odvrtanje radnog komada

- Za otpuštanje stege okrećite navojnu šipku (52) u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu.