# Upute za rad

##

Laserska zraka pokazuje vam liniju rezanja lista pile. Na taj način možete izradak pozicionirati za točno rezanje bez otvaranja njišućeg štitnika.

- U tu svrhu lasersku zraku uključite pritiskom na prekidač (36).
- Izravnajte vašu oznaku na izratku na sredini linije lasera.

Napomena: Prije rezanja provjerite prikazuje li se ispravno linija rezanja. Laserska zraka može se pomaknuti npr. zbog vibracija kod intenzivne uporabe.

##

Maksimalni izradci:

Horizontalni kut kosog rezanja | Vertikalni kut kosog rezanja | Visina x širina [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (lijevo) | 45 x 310
45° | 45° (lijevo) | 45 x 210
0° | 45° (desno) | 35 x 310
45° | 45° (desno) | 35 x 210

Minimalni izradci (= svi izradci koji se mogu stegnuti isporučenom vijčanom stegom (20) lijevo ili desno od lista pile): 130 x 50 mm (duljina x širina)

Maksimalna dubina rezanja (0°/0°): 90 mm

##

Za jednostavno piljenje izradaka jednake dužine možete koristiti graničnik dužine (26).

- Otpustite stezni vijak (57) i pomaknite graničnik dužine (26) u vodilici (58) na željenu dužinu izratka.
- Ponovno stegnite stezni vijak (57).

Duži izradci:

- Otpustite krilni vijak (59) i izvucite vodilicu (58) do graničnika prema van.
- Ponovno stegnite krilni vijak (59).
- Namjestite graničnik dužine (26) na željenu dužinu izratka.

Piljenje bez graničnika dužine:

- Otpustite stezni vijak (57) i pomaknite graničnik dužine (26) u vodilici (58) skroz prema van.
- Okrenite graničnik dužine za 90° tako da je u ravnini s graničnom vodilicom (18).
- Ponovno stegnite stezni vijak (57).

##

Graničnik dubine mora se pomaknuti ako želite piliti utor.

- Zakrenite graničnik dubine (22) prema van.
- Zakrenite krak alata na ručki (5) u željeni položaj.
- Okrećite vijak za podešavanje (23) sve dok završetak vijka ne dodirne graničnik dubine (22).
- Polako vodite krak alata prema gore.

##

Kod piljenja savijenih ili okruglih izradaka morate ih posebno osigurati od klizanja. Na liniji rezanja ne smije nastati nikakav raspor između izratka, granične vodilice i stola za piljenje.

Ako je potrebno, trebate izraditi specijalne držače.

##

Uložna ploča (10) može se istrošiti nakon dulje uporabe električnog alata.

Zamijenite neispravnu uložnu ploču.

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Vijke (60) odvijte standardnim križnim odvijačem i izvadite staru uložnu ploču (10).
- Umetnite novu uložnu ploču i ponovno stegnite vijke (60).