# Transportul sculei electrice (consultă imaginea Y)

Înainte de transportarea sculei electrice, trebuie să parcurgi următoarele etape:

- Desfiletează şurubul de blocare (1) în cazul în care acesta este strâns. Trage complet înspre înainte braţul sculei şi strânge din nou ferm şurubul de fixare.
- Asiguraţi-vă că limitatorul de reglare a adâncimii (22) este împins complet înăuntru iar, la mişcarea braţului culisant, şurubul de reglare (23) trece prin degajare fără a atinge limitatorul de reglare a adâncimii.
- Adu scula electrică în poziţie de transport.
- Scoate toate accesoriile care nu pot fi fixate ferm pe scula electrică. În vederea transportului, depozitează pânzele de ferăstrău neutilizate într-un recipient închis dacă este posibil.
- Transportă scula electrică ţinând‑o de mânerul de transport (4) sau apuc‑o de mânerele încastrate (27) laterale ale mesei de lucru pentru ferăstrău.

- Pentru transportul sculei electrice, utilizează numai dispozitivele de transport şi în niciun caz dispozitivele de protecţie sau suporturile pentru piesa de prelucrat.