# Montaggio stazionario oppure flessibile

- Per poter garantire una maneggevolezza sicura, prima dell’utilizzo, l’elettroutensile deve essere montato su una superficie di lavoro piana e resistente (ad es. banco di lavoro).

##

- Utilizzando un raccordo a vite idoneo, fissare l’elettroutensile sulla superficie di lavoro. Utilizzare gli appositi fori (9).

oppure

- Serrare saldamente i piedini dell’elettroutensile sulla superficie di lavoro, utilizzando morsetti a vite comunemente disponibili in commercio.

##

I banchi portatroncatrice GTA della Bosch offrono all’elettroutensile un bloccaggio su ogni fondo grazie ai piedini regolabili in altezza. I supporti per il pezzo in lavorazione dei banchi portatroncatrice hanno la funzione di supportare pezzi in lavorazione lunghi.

- Leggere tutte le avvertenze di pericolo e tutte le istruzioni accluse al banco portatroncatrice. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

- Prima di applicarvi l’elettroutensile, installare correttamente il banco portatroncatrice. Un montaggio corretto è indispensabile per impedire il rischio di crollo.

- Montare l’elettroutensile sul banco portatroncatrice in posizione di trasporto.

##

Qualora, in casi eccezionali, non dovesse essere possibile montare l’elettroutensile su una superficie di lavoro piana e stabile, sarà possibile sistemarlo temporaneamente utilizzando una protezione antiribaltamento.

- Senza la protezione antiribaltamento, l’elettroutensile non sarà in posizione sicura e potrà ribaltarsi, soprattutto in caso di tagli obliqui alla massima inclinazione, orizzontali e/o verticali.

- Avvitare o svitare la protezione antiribaltamento (31) sino a posizionare l’elettroutensile in rettilineo sulla superficie di lavoro.