# Символы

Следующие символы могут иметь значение для использования Вашего электроинструмента. Запомните, пожалуйста, эти символы и их значение. Правильное толкование символов поможет Вам лучше и надежнее работать с этим электроинструментом.

Символы и их значение
| Лазерное излучение Избегать прямого визуального контакта с лазерным лучом Класс 2, лазерное устройство для широкого круга потребителей EN 50689:2021
| Не подставляйте руки в зону пиления при работающем электроинструменте. При контакте с пильным диском возникает опасность травмирования.
| Применяйте противопылевой респиратор.
| Используйте защитные очки.
| Носите средства защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.
| Опасный участок! По возможности, держите кисти, пальцы и руки подальше от этого участка.
| Для установки произвольного угла распила кронштейн рабочего инструмента должен свободно перемещаться. Кнопка фиксации оттянута вверх: можно установить вертикальный угол распила. Кнопка фиксации нажата вниз: удерживается установленный вертикальный угол распила.
| Учитывайте размеры пильного диска. Диаметр посадочного отверстия должен подходить к шпинделю инструмента без зазора. При необходимости использования переходника следите за тем, чтобы размеры переходника соответствовали толщине тела диска и диаметру посадочного отверстия пильного диска, а также диаметру шпинделя инструмента. По возможности, используйте переходники, поставляемые вместе с пильным диском. Диаметр пильного диска должен соответствовать данным на символе.
| При распиловке под вертикальным углом распила необходимо снять левую или правую регулируемую упорную планку.