# Petunjuk pengoperasian

##

Satu sinar laser menunjukkan garis pemotongan mata gergaji. Dengan demikian, benda kerja dapat ditempatkan secara tepat untuk digergaji tanpa harus membuka kap pelindung yang dapat digeser.

- Aktifkan sinar laser dengan tombol (36).
- Arahkan tanda pada benda kerja di tengah garis laser.

Catatan: Sebelum menggergaji, periksa apakah garis potong masih ditampilkan dengan benar. Penyetelan sinar laser dapat berubah, misalnya akibat getaran saat menggunakan perkakas secara intensif.

##

Dimensi benda kerja maksimal:

Sudut mitre horizontal | Sudut mitre vertikal | Tinggi x lebar [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (kiri) | 45 x 310
45° | 45° (kiri) | 45 x 210
0° | 45° (kanan) | 35 x 310
45° | 45° (kanan) | 35 x 210

Ukuran benda kerja minimal (= semua benda kerja yang dapat dijepit dengan klem sekrup (20) yang disediakan di sisi kiri atau kanan mata gergaji): 130 x 50 mm (panjang x lebar)

Kedalaman pemotongan maksimal (0°/0°): 90 mm

##

Untuk menggergaji benda kerja sama panjang dengan mudah, mistar pembatas (26) dapat digunakan.

- Kendurkan sekrup penjepit (57) dan geser mistar pembatas (26) pada rel pemandu (58) ke panjang benda kerja yang diinginkan.
- Kencangkan kembali sekrup penjepit (57).

Benda kerja yang lebih panjang:

- Kendurkan baut kupu-kupu (59) dan tarik rel pemandu (58) ke luar hingga maksimal.
- Kencangkan kembali baut kupu-kupu (59).
- Atur mistar pembatas (26) pada panjang benda kerja yang diinginkan.

Menggergaji tanpa mistar pembatas:

- Kendurkan sekrup penjepit (57) dan geser mistar pembatas (26) pada rel pemandu (58) ke luar sepenuhnya.
- Putar mistar pembatas sebesar 90° sehingga mistar sejajar dengan rel pembatas (18).
- Kencangkan kembali sekrup penjepit (57).

##

Jika hendak membuat alur, pembatas kedalaman harus disetel.

- Gerakkan pembatas kedalaman (22) ke luar.
- Gerakkan lengan perkakas pada gagang (5) ke posisi yang diinginkan.
- Putar sekrup penyetel (23) hingga ujung sekrup menyentuh pembatas kedalaman (22).
- Gerakkan lengan perkakas secara perlahan ke atas.

##

Saat menggergaji benda kerja dengan bentuk melengkung atau bulat, benda kerja tersebut harus dipegang dengan alat agar tidak tergeser. Pada jalur potong tidak boleh ada celah antara benda kerja, rel pembatas dan meja potong.

Jika perlu harus dibuat penahan khusus.

##

Pelat sisipan (10) dapat menjadi aus setelah perkakas listrik digunakan pada waktu yang lama.

Gantilah pelat sisipan yang rusak.

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepaskan sekrup (60) menggunakan obeng kembang standar dan lepaskan pelat sisipan yang lama (10).
- Pasang pelat sisipan yang baru dan kencangkan kembali sekrup (60).