# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Çekme tertibatı sabitleme vidası
(2) | Çekme tertibatı
(3) | Lazer uyarı etiketi
(4) | Taşıma tutamağı
(5) | Tutamak
(6) | Açma/kapama şalteri emniyeti
(7) | Koruyucu kapak
(8) | Pandül koruma kapağı
(9) | Montaj delikleri
(10) | Yerleştirme plakası
(11) | Gönye açısı için kilitleme düğmesi (yatay)
(12) | İstenen gönye açısı için sabitleme topuzu (yatay)
(13) | Gönye açısı için kilitleme düğmesi (dikey)
(14) | Gönye açısı göstergesi (yatay)
(15) | Standart gönye açıları için çentikler (yatay)
(16) | Testere tezgahı uzatması
(17) | İş parçası dayanağıA)
(18) | Sabit dayama rayı
(19) | Konumu ayarlanabilir dayama rayı
(20) | Vidalı işkence
(21) | 0° gönye açısı için ayar düğmesi (dikey)
(22) | Derinlik mesnedi
(23) | Derinlik mesnedi ayar vidası
(24) | İç altıgen anahtar
(25) | Taşıma emniyeti
(26) | Boylamasına dayanak noktası
(27) | Tutamak girintileri
(28) | Yatay sabitleme seçeneği için delikler
(29) | Testere tezgahı
(30) | Gönye açısı ölçeklendirme (yatay)
(31) | Devrilme emniyeti
(32) | Kayar makara
(33) | Mil kilidi
(34) | Lazer ışını çıkış deliği
(35) | Açma/kapama şalteri
(36) | Lazer açma/kapama şalteri (kesme hattı işareti)
(37) | Talaş atma yeri
(38) | Konumu ayarlanabilir dayama rayının sabitlenmesi için kelebek vida
(39) | Vidalı işkence delikleri
(40) | Sağ gönye açısı için dayama vidası (dikey)
(41) | Standart gönye açıları 45°, 22,5° ve 33,9° için dayanak (dikey)
(42) | Testere tezgahı uzatması sıkma vidası
(43) | Testere tezgahı uzatmasının kilitleme vidası
(44) | İş parçası dayanağı için yuva (elektrikli el aletinde)
(45) | İkinci iş parçası dayanağı için yuva (iş parçası dayanağında)
(46) | Toz torbası
(47) | Testere bıçağı sabitlemesi için iç altıgen vida
(48) | Sıkma flanşı
(49) | Testere bıçağı
(50) | İç bağlama flanşı
(51) | Dişli kol yüksekliğinin uyarlanması için kelebek vida
(52) | Dişli kol
(53) | Vidali işkence kelebek vidası
(54) | Vidalı işkence pimi
(55) | Gönye açısı göstergesi (dikey)
(56) | Gönye açısı ölçeklendirmesi (dikey)
(57) | Boylamasına dayanak noktası sıkma vidası
(58) | Boylamasına dayanak noktasının kılavuz rayı
(59) | Boylamasına dayanak noktasının kılavuz rayını sabitlemek için kelebek vida
(60) | Yerleştirme plakası vidaları
(61) | Lazer pozisyonu için ayar vidası
(62) | Açılı üçgen
(63) | 0° gönye açısı için dayama vidası (dikey)
(64) | Dayama rayının iç altıgen vidaları
(65) | Açı göstergesi vidası (dikey)
(66) | Açı göstergesi vidası (yatay)

A)

  Tüm ülkeye özgü modeller için mevcut değildir.