# Namestitev stacionarnega ali premičnega orodja

- Da zagotovite varno uporabo, električno orodje pred uporabo namestite na ravno in stabilno delovno površino (npr. delovni pult).

##

- Električno orodje s primernim navojnim spojem pritrdite na delovno površino. Uporabite izvrtine (9).

ali

- Noge električnega orodja z običajnimi sponami trdno pritrdite na delovno površino.

##

Boscheve delovne mize GTA so stabilna podpora za električno orodje na vsaki podlagi, saj imajo višinsko nastavljive noge. Nosilci obdelovanca na delovni mizi podpirajo dolge obdelovance.

- Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, ki so priložena delovni mizi. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

- Pred namestitvijo električnega orodja delovno mizo pravilno sestavite. Brezhibna postavitev je pomembna, da preprečite zrušenje mize.

- Električno orodje na delovno mizo postavite v transportnem položaju.

##

Če električnega orodja izjemoma ni mogoče namestiti na ravno in stabilno delovno površino, ga lahko namestite z zaščito pred prevrnitvijo.

- Brez zaščite pred prevrnitvijo električno orodje ni varno nameščeno in se lahko zlasti pri žaganju pod največjimi vodoravnimi in/ali navpičnimi zajeralnimi koti prevrne.

- Zaščito pred prevrnitvijo (31) privijajte ali odvijajte, dokler električno orodje ni uravnano na delovni površini.