# 调整水平斜切角度

- 将电动工具调整在工作位置上。

## 调整水平标准斜切角度（参见插图J）

锯台上设有标记槽(15)，以便快速精确地调整经常使用的水平斜切角度：

左 | 右
--- | ---
0度
45度；22.5度；15度 | 15度；22.5度；45度

- 如果固定旋钮(12)被拧紧了，请先松开。
- 向下按压锁定键(11)，通过固定旋钮向左或向右转动锯台(29)，直至角度指示器(14)指在需要的水平标准斜切角度上。
- 再次松开锁定键(11)。必须可以感觉到锯台卡入标记槽中。
- 再次拧紧固定旋钮(12)。

## 设定任意水平斜切角度

水平斜切角度可在47度（左侧）至52度（右侧）之间调整。

- 如果固定旋钮(12)被拧紧了，请先松开。
- 向下按压锁定键(11)，通过固定旋钮向左或向右转动锯台(29)，直至角度指示器(14)指在需要的水平斜切角度上。
- 再次松开锁定键(11)。
- 再次拧紧固定旋钮(12)。