# Montering av enkeltdeler

- Ta alle medleverte deler forsiktig ut av emballasjen.
- Fjern all emballasjen til elektroverktøyet og tilbehøret som ble levert sammen med verktøyet.

- For å gjøre det lettere å montere delene som følger med må du kontrollere at elektroverktøyet er i transportstilling.

## Montere sagbordforlengerne (se bilde A1)

For ekstra utvidelse av sagbordet kan du montere sagbordforlengere både på venstre og høyre side av elektroverktøyet.

- Skru sikringsskruene (43) ut av sagbordforlengerne med en stjerneskrutrekker.
- Tipp elektroverktøyet.
- Skyv sagbordforlengerne (16) helt inn i hullene som er beregnet for disse på begge sider av elektroverktøyet.
- For å hindre at forlengerne trekkes ut skrur du sikringsskruene (43) inn i sagbordforlengerne igjen.

## Montere emneunderlag (se bilde A2)

Emneunderlagene (17) kan plasseres til venstre, høyre eller foran på elektroverktøyet. Det fleksible festesystemet gir mulighet til mange forskjellige forlengelses- eller utvidelsesvarianter (se bilde G).

- Alt etter behov setter du emneunderlaget (17) i festene (44) på elektroverktøyet eller i festene (45) til det andre emneunderlaget.

- Bær aldri elektroverktøyet ved å holde i emneunderlagene.
  Transporter elektroverktøyet bare ved bruk av transportinnretningene.