# Inställning av vertikal geringsvinkel

Den vertikala geringsvinkeln kan ställas in i 45° (vänster sida) till 45° vinkel (höger sida).

För snabb och exakt inställning av ofta använda geringsvinklar finns förberedda anslag för vinklarna 0°, 22,5°, 33,9° och 45°.

##

- Ta bort den vänstra justerbara anslagsskenan (19).
- Vrid det vänstra anslaget (41), tills den standardmässiga geringsvinkeln 45° hakar i vid pilmarkeringen.
  Därmed står hela vänster svängområde till ditt förfogande.
- Dra låsknappen (13) uppåt.
- Vrid verktygsarmen i handtaget (5) till vänster tills vinkelvisaren visar önskad vertikal geringsvinkel.
- Håll verktygsarmen i denna position och tryck låsknappen (13) neråt igen.

##

- Ta bort den högra inställningsbara anslagsskenan (19).
- Vrid det högra anslaget (41), tills den standardmässiga geringsvinkeln 45° hakar i vid pilmarkeringen.
  Därmed står höger svängområde till ditt förfogande.
- Dra låsknappen (13) uppåt.
- Vrid ställknappen (21) lätt åt vänster och vrid verktygsarmen i handtaget (5) åt höger tills vinkelindikatorn visar önskad geringsvinkel.
- Håll verktygsarmen i denna position och tryck låsknappen (13) neråt igen.

##

- Ta bort höger/vänster inställningsbara anslagsskena (19).
- Dra låsknappen (13) uppåt.

Standard-geringsvinkel 0°:

- Vrid ställknappen (21) lätt åt vänster och vrid verktygsarmen från höger över 0°-positionen tills den hakar fast hörbart i 0°-positionen.
- Tryck låsknappen (13) neråt igen.

Standard-geringsvinkel 45°, 33,9° och 22,5°:

- Vrid det vänstra eller högra anslaget (41), tills den önskade vertikala standardmässiga geringsvinkeln hakar i vid pilmarkeringen.
- Sväng verktygsarmen åt vänster till anslag.
  eller
  vrid ställknappen (21) lätt åt vänster och sväng verktygsarmen i handtaget (5) åt höger till anslag.
- Tryck låsknappen (13) neråt igen.